附件1：
拟采购设备清单报价表

	序号
	设备名称
	数量
	单价
	总价
	备注
	产品是否符合备注要求

	1
	环境监测用智能降水监测仪
	1台
	
	
	1、《降雨自动采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 174-2005）；
2、配备抗电离、动态温控防凝露功能，避免雾、露水误判，配备加热装置；
3、具备冷藏箱，温度4±1℃，可贮存8个以上500mL样品瓶；
4、关盖状态下，在市镇环境下自然暴露5d，污染增量pH≤0.05，电导率≤0.5mS/m；
5、采用工业级高亮液晶屏显示，耐高低温，支持强光与暗光情况下查看。
	

	2
	集尘缸
	2个
	
	
	1、配套防禽干扰装置（防鸟网/防鸟刺），防止禽类活动影响降尘采集结果；
2、内径15cm±0.5cm、高度30cm的圆筒形玻璃缸。
	

	3
	全玻璃蒸馏器
	2个
	
	
	500ml（方法标准：水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB 601-2011）。
	

	4
	黄蓍老胶乙醇/二氧化铅瓷管/素烧陶瓷管/玻璃砂芯坩埚
	2套
	
	
	硫酸盐化速率手工监测，二氧化铅法。
	

	5
	环境监测用环境振动分析仪
	1台
	
	
	用于测量环境振动的仪器,其性能必须符合ISO/DP 8041-1984有关条款的规定。
	

	6
	环境监测用大气采样器
	2套
	
	
	包含PM2.5、PM10、TSP、气态污染物及大流量颗粒物手工采样器；苏玛罐、气袋法采样器。
	

	7
	环境监测用烟气分析仪（定电位）
	1台
	
	
	1、可同时测烟气参数及颗粒物，颗粒物数据可直读；
2、可自动测量烟气的动压、静压、流速、流量、标干流量等，可测量烟气温度、含湿量；
3、存储容量用户可定制，大容量数据储存；
4、配备彩色触摸屏，支持触摸屏操作；
5、配备便携式热敏打印机或蓝牙无线打印功能；
6、预热时间≤5min，适合户外环境使用，箱体防尘、坚固、防碰撞。
	

	8
	环境监测用空气便携式颗粒物分析仪

	1台
	
	
	1、β射线法；
2、颗粒物测量范围0～200mg/m³；
3、采样管全程加热保温，温度可调，具有防冷凝功能；
4、内置工业大功率电源及外置锂电池模组，户外连续工作≥4h；
5、含专用便携箱、高速打印机等附件；
6、兼具触摸彩屏及物理按键操作，断电记忆功能。
	














附件2：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件承诺函
成都市青羊生态环境局：
我单位郑重承诺如下：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次活动前三年（成立时间不足三年的，成立之日起至今）内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.符合法律、行政法规规定的其他条件：供应商及其现任法定代表人、主要负责人3年内无行贿犯罪记录。
我单位对上述承诺的内容事项真实性、合法性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位承担所有法律责任。


[bookmark: OLE_LINK8]单位名称：                        （盖章）
法定代表人/单位负责人或授权代表：            （签字或签章）
日    期：    年    月     日


（二）报价表
项目名称： 
	序号
	服务内容
	报价（万元）

	1
	
	

	大写
	



单位名称：                        （盖章）
法定代表人/单位负责人或授权代表：            （签字或加盖个人印章）
日    期：    年    月     日













（三）营业执照



3

