成都市青羊区应急管理局

关于对成都市青羊区街道城乡灭火救援装备采购项目的第二次市场调研

成都市青羊区应急管理局拟对成都市青羊区街道城乡灭火救援装备采购项目（以下简称“本项目”）开展采购工作，参照《中华人民共和国政府采购法》《成都市青羊区区级采购项目询价工作实施细则》等相关法律法规规定的要求，为加强采购项目的质效管理，依法实现采购目标，拟对本项目所涉的灭火救援装备开展市场调研，诚邀符合条件的服务商提供市场参考价。

提供参考价的供应商按照附件表格《成都市青羊区应急管理局救灾物资采购项目市场询价表》填写相关内容并加盖公章，并自2026年7月15日至2026年7月17日将盖章彩色扫描件发送至邮箱：348065895@QQ.com。逾期未递交或未按要求递交的，我局有权不予接受。

本阶段所收集的信息仅系作为本项目预算/最高限价编制的市场参考依据，不构成任何形式的采购承诺。最终采购方式及预算金额将以正式发布的采购文件为准，且本次调研结果不作为评标依据（中标依据）。

联系人：寸老师

联系电话：028-86658053
 成都市青羊区应急管理局

                         2026年7月14日

成都市青羊区街道城乡灭火救援装备采购项目市场询价要素

	序号
	询价

要素
	采购需求
	备注

	1
	采购目标与用途
	本项目为成都市青羊区街道城乡灭火救援装备采购项目。成都市青羊区应急管理局按照《关于成都市镇（街道）应急管理能力建设项目实施方案的批复》（成应急〔2026〕54号）、《成都市应急管理局 成都市财政局关于转发〈四川省应急管理厅 四川省财政厅关于印发支持推进乡镇（街道）应急管理能力建设方案的通知〉的通知》（成应急〔2026〕3号）、《成都市应急管理局 成都市财政局关于组织开展镇（街道）应急管理能力建设项目申报工作的通知》（成应急〔2026〕17号）、《成都市青羊区应急管理局 成都市青羊区财政局 关于成都市青羊区街道应急管理能力建设项目的申请报告》（成青应急〔2026〕20号）、《成都市青羊区应急管理局 关于印发<成都市青羊区街道应急管理能力建设项目实施方案>的通知》（成青应急〔2026〕31号）等文件要求，拟采取比选的方式，开展水枪、水带、正压式空气呼吸器、新能源汽车灭火毯、消火栓扳手的采购，确保城乡灭火救援应急物资需求，夯实基层实物储备基础，保障受灾群众物资需求。
	

	2
	标的名称
	成都市青羊区街道城乡灭火救援装备采购项目

	3
	采购要求
	一、采购物资种类

（一）水枪

1、规格型号：QLD6.0/8III。

★2、采购数量：9把。

3、技术指标及参数：
★3.1技术性能符合GB 8181-2005 《消防水枪》、《强制性产品认证实施规则 灭火器产品》（CNCA-C18-02：2024）。

3.2流量和冲洗挡位的调整通过旋转调节环来实现，实现的流量均雕刻在此环上；调节环上有对应冲洗档位，此档位使水流冲出卡在水路中的颗粒物。

3.3选择射流模式，通过持续的旋转保护套，可以使消防枪在直流、开花和120°喷雾模式下切换；保护套上具备触感标记。

3.4在配备泡沫装置条件下配合泡沫膨胀管能产生泡沫。

3.5配备快速球阀开关；开关表面作氧化处理防止化学腐蚀和机械破坏。

3.6快速接口尺寸：直径65mm；重量：≤1.8Kg；流量：2.5-5-6.5-8L/s。

（二）水带
1、符合 GB6246-2011《消防水带》标准。

2、喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距满足35cm±5mm。

3、长度20m。

4、工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥5MPa，轴向延伸率≤2%，直径膨胀率≤5%，织物层与衬里之间的附着强度≥36N/25mm，扯断伸长率≥400%，扯断强度≥55MPa，单位长度质量＜250g/m。

5、含卡式消防接口并捆扎牢固，无渗水。接口公称直径 65mm，密封性能≥ 0.3MPa 水压下无渗漏。

6、水带耐压≥13MPa。

★7、采购数量：5条。
（三）正压式空气呼吸器

1、气瓶工作压力：30MPa，气瓶容积：6.8L。
2、面罩：球形大视野面屏全面罩，总视野保留率≥70%，双目视野保留率≥55%，镜片透光率≥85%，下方视野≥35%，吸入气体中的二氧化碳含量≤1%。
3、在30MPa~2MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力≤500 Pa，呼气阻力≤1000Pa。 

4、在2MPa~1MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正 

压，且吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤700Pa。 

5、报警器：报警压力5.5±0.5MPa，声强≥90dB（A）。 

6、压力平视显示装置：无线或有线连接。 

7、质量：≤18kg。 

8、具有耐高温、阻燃、绝缘、防爆、防腐、防水性能。

★9、采购数量：105个。
★10、气瓶材质为碳纤维。
★11、具有3C认证。
（四）新能源汽车灭火毯

1、新能源汽车专用加厚灭火毯，尺寸不小于 长5m×宽6m。

2、基材为双面硅涂层加厚无碱玻璃纤维布。

3、耐温≥800℃，短时峰值耐温 1200℃，耐火时长≥40min，耐直流 1500V 高压绝缘，阻燃等级 B1 级。

4、四边双线高温包缝，四角加厚并配置 4 组拖拽拉手，拉手拉力≥600N；经向拉力≥2200N/25mm，隔氧抑烟。

★5、采购数量：7条。
6、配套专用收纳包与防火手套。

（五）消火栓扳手

1、材质：一体 45# 铸钢。

2、总长 430mm 加长省力手柄，手柄尾部设悬挂孔；一端 55mm 五角开口适配地上消火栓，一端内置 32mm×32mm 四方套筒适配地下消火栓，一器两用。

3、工作面硬度 HRC36～45，套筒加厚无砂眼裂纹；表面双层防锈红色喷漆，耐户外雨淋锈蚀。

4、单把重量 1.0kg～1.2kg。

★5、采购数量：13把。
★二、配送要求

（一）总体要求

1、本项目配送地点以成都市青羊区应急管理局所在地江汉路为中心，配送范围覆盖青羊区8个街道，包括文家街道、光华街道、黄田坝街道、苏坡街道、蔡桥街道、金沙街道、西御河街道、府南街道。供应商应结合采购人最终确定的配送地址、配送数量、配送批次和交付时间，统筹安排车辆、人员及配送路线。

2、供应商应负责货物从生产、包装、运输、装卸至交付验收前的全过程安全管理。运输、装卸过程中造成货物破损、受潮、污染、变形、缺件、灭失等情形的，由供应商负责更换、补齐或重新供货，并承担由此产生的全部费用。

（二）配送范围及分片安排

1、货物先集中配送至成都市青羊区应急管理局所在地，随后配送至成都市青羊区范围内采购人指定地点，具体包括但不限于各街道办事处、应急物资储备点、临时接收点或采购人指定仓库。

2、根据青羊区行政区域分布及道路交通条件，可将配送区域划分为中心片区、中部片区和西部片区进行统筹配送。

（三）配送方式

1、供应商应根据采购人确认的配送清单，按照“统一调度、分片组织、分批配送、逐点交付”的原则开展配送工作。

2、供应商应根据货物品类、包装体积、单次配送数量及收货点装卸条件，合理配置配送车辆和装卸人员。中心片区点位宜采用灵活车辆配送，远端街道宜采用集中运输、一次装车、多点交付方式配送。

3、供应商应在配送前3日与采购人或收货单位确认送货时间、送货地点、联系人、联系电话、车辆停靠位置、卸货区域及码放要求，确保配送过程有序衔接。

（四）运输要求

1、运输车辆应保持清洁、干燥、无异味，车厢应具备防雨、防潮、防污染条件。运输过程中应采取必要的固定、防护和遮盖措施，确保包装完整、货物安全。

2、运输过程中不得将本项目物资与易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀性、污染性或有异味物品混装。

3、供应商应根据配送距离、道路情况和天气情况合理安排发车时间。遇雨雪、大风、高温、道路拥堵、交通管制等情况，应在突发情况发生后24小时内调整运输方案并告知采购人。

4、运输途中应避免长时间露天停放。确需临时停放的，应选择安全、干燥、平整区域，并采取防雨、防潮、防盗、防损措施。

5、货物到达前，供应商应提前通知采购人或指定收货单位，便于收货单位安排人员进行清点、验收和码放。

（五）装卸及搬运要求

1、供应商负责将货物送达采购人指定地点，并承担运输、装卸、搬运、码放等全部费用，采购人不另行支付。

2、装卸搬运过程中应轻拿轻放，严禁拖拽、抛摔、踩踏、倒置、重压可能影响货物质量和包装完整性的行为。

3、货物交付时，供应商应按照采购人要求分品类、分规格、分批次、分街道码放。

（六）随货资料要求

1、每批次货物配送时，供应商应随货提供送货清单、产品合格证明、检验单、出厂检验资料及采购人要求提供的其他资料。

2、送货清单应载明配送街道、收货地点、产品名称、规格型号、单位、数量、生产日期、生产批号、承制单位名称、当次运输配送人员的联系人及联系电话等信息。

3、随货资料中的产品名称、规格型号、数量、生产日期、生产批号、承制单位名称等信息应与产品标识、包装标识保持一致。

4、涉及分批次、分街道配送的，供应商应分别制作配送清单，确保每一批次、每一街道、每一收货点物资数量清楚、责任明确、便于核对。

（七）应急配送要求

1、供应商应建立应急配送响应机制，确保在采购人提出紧急调拨、临时调整配送点位或补充配送要求时，能够及时安排车辆、人员和物资。

2、采购人因应急救灾工作需要调整配送地点、配送批次、配送数量或配送时间的，供应商应积极配合，并按照采购人要求及时完成配送。

3、遇突发灾害、极端天气、道路管制、交通拥堵等特殊情况，供应商应及时与采购人沟通，调整配送路线和配送方式，确保物资安全、及时送达。

4、供应商应预留必要的车辆、人员及装卸组织能力，保障中心片区短途配送和远端街道集中配送均能按采购人要求完成。

（八）验收交付要求

1、货物送达采购人指定地点后，采购人按照采购文件、合同、送货清单、产品标准及相关验收要求进行清点和验收。

2、凡货物出现包装破损、标识不清、数量不符、规格型号不符、受潮污染、变形损坏及其他不符合采购文件约定要求情形的，采购人有权当场全部或部分拒收。供应商自收到采购人整改通知（含现场口头告知后 24 小时内补书面确认）起3个工作日内完成货物整改、缺损补齐、不合格品更换或整批重新配送到位；因货源调配、定制生产等客观原因无法在3个工作日内完成的，供应商须当日提交书面延期申请并说明理由，经采购人审核书面同意后方可延期，总处置期限最长不超过 7 个工作日。
3、因供应商运输、装卸、搬运、保管不当造成货物破损、受潮、污染、变形、缺件、灭失等情况的，供应商应无条件更换、补齐或重新配送，并承担由此产生的全部费用。

4、未经采购人验收合格的救灾物资，不视为完成交付。

注：所有带“★”的参数为实质性要求，不允许负偏离，负偏离做无效响应处理。
	

	4
	服务期限
	供应商应按照合同约定时间、数量、规格型号及采购人指定地点完成配送。本项目所有货物应于合同签订后30日内完成交货、运输、装卸、搬运及交付。
	

	5
	商务要求
	（一）报价要求及支付方式

报价：包括城乡灭火救援准备费用、管理、保险、代理、培训、运输、税费等实施本次采购项目的所有费用，采购人不再另行支付任何费用。

付款方式：合同签订生效后支付合同总价的30%作为预付款；合同执行完毕且验收合格，采购人扣除供应商在合同期内违约金后，支付合同剩余款项。

上述款项均在采购人收到供应商发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

注：（1）若供应商未按采购人要求提供或迟延提供发票及相关支付凭证材料，则采购人有权延迟或拒绝支付合同相应款项且不承担任何违约责任。

（2）供应商变更收款账户的，应当在变更后1个工作日内书面通知采购人，因供应商未及时通知导致的不利后果，由供应商自行承担。在变更通知到达采购人前，采购人按原合同约定的账户信息进行价款支付的，视为已完成支付义务。

（二）服务地点

成都市青羊区，包含：文家街道、光华街道、黄田坝街道、苏坡街道、蔡桥街道、金沙街道、西御河街道、府南街道。

（三）履约验收

1.货物验收：货物由成交供应商配送到街道后，在5日内向采购人提出项目验收申请，采购人组织人员进行验收。 

2.验收标准：按国家有关规定以及采购文件的技术要求、商务要求、以及成交供应商的《响应文件》及承诺与项目合同约定标准进行验收。 

3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本项目合同约定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交供应商承担，验收期限相应顺延。

4.如项目验收合格，双方签署项目验收报告书，且成交供应商将本项目合同项下所涉及到的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文件交付采购人。 

5.成交供应商应将所提供货物的装箱，并将货物清单、配件、配备工具、原厂保修卡等资料交付给采购人；成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 

6.其他未尽事宜参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021）22号)要求进行。
（四）知识产权及无产权瑕疵条款

1.供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

2.如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

（五）违约责任

1.采购人、供应商双方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的合法正常履行。

2.如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

3.供应商所交付的货物或提供的服务不符合采购合同约定的，每出现一次违约，供应商须向采购人支付合同总金额1%的违约金并且按采购人要求进行整改，出现违约3次及以上或未按采购人要求整改的，采购人有权无条件解除合同并要求供应商退还已收取的费用及利息。同时供应商应另行向采购人支付合同总金额10%的违约金。

4.供应商无正当理由逾期交付货物的，每逾期1日，供应商向采购人偿付相应货物金额1%的违约金。如供应商无正当理由逾期达10天，采购人有权解除合同，采购人解除合同的通知自到达供应商时生效，同时供应商应向采购人另行支付相应货物金额10%的违约金。
5.采购人无正当理由逾期未按照合同约定付款的，除应及时付足合同款外，应向供应商偿付每日逾期付款利息，具体利息计算规则为：应付而未付款总额×合同订立时1年期贷款市场报价利率/365*具体逾期支付天数。但若因财政年终决算关账或财政资金未下达等客观原因导致采购人未按合同约定支付相应款项的，不视为采购人违约，采购人不承担任何违约责任。

6.供应商保证采购合同所涉产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述产品主张权利，由供应商承担经济责任的，采购人有权解除合同并要求供应商返还相应款项及利息，同时供应商还应另按合同总金额的5%向采购人支付违约金，并赔偿因此给采购人造成的一切损失，包括但不限于采购人因诉讼产生的律师费、诉讼费、保全保险费、差旅费等费用。

7.供应商未经采购人书面同意，不得擅自分包、转包，否则采购人有权立即终止合同，并要求供应商停止分包、转包行为，同时有权要求供应商承担合同总金额10%的违约金。

8.未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更、中止、解除或终止采购合同，否则违约方应承担合同总金额10%的违约金；其中因违约方擅自变更或中止合同导致合同无法继续履行或继续履行损害守约方合法权益的，守约方保留直接解除或终止合同的权利；且该权利的行使与否均不影响对违约方应承担其他违约责任内容的追究。

9.合同签订生效后，若发现供应商在本项目中存在以虚假材料谋取中选等违反诚实信用、公序良俗的行为，采购人有权无条件解除采购合同并要求供应商退还相应费用及利息。

10.供应商违反采购合同约定的，除应当按照采购合同约定支付违约金外，还应赔偿由此给采购人造成的全部损失，包括采购人因诉讼产生的律师费、诉讼费用、保全保险费、差旅费等费用。

11.合同履行过程中，如遇采购法律法规变化、采购监督管理部门或上级部门发布新的规范性文件或履行合同的客观条件变化（包括但不限于采购人年度整体预算或项目预算被调整、采购需求必须调整等情况），导致本项目采购任务取消、采购合同无法继续履行或者继续履行会违反上述最新法律法规和规范性文件，则采购人有权无条件解除合同，且不承担任何违约责任；其中因履行合同的客观条件变化导致继续履行有违公平、公正原则的，双方均有权选择终止本项目履行，且不承担任何违约责任。

注：（1）除另有约定，本文件所称“利息”以合同订立时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，从采购人支付之日起计算。

（2）合同履行过程中，若供应商同一违约行为同时触发多项违约责任条款的，采购人享有单方选择权，即采购人有权决定适用其中某一具体条款向供应商主张违约责任，供应商对此不得提出异议，并应当严格按照采购人所选择适用的责任条款内容全面履行相应义务。本条款所述的选择权行使不影响采购人依法享有的其他法定权利，亦不免除供应商因该违约行为所应承担的全部法律责任。

（3）供应商存在前述违约情形且采购人存在未支付给供应商款项的，采购人有权在未付款项中直接扣除违约金及损失，若扣除后仍不足以弥补违约金及损失的，供应商应按采购人要求就不足部分予以补足。
（六）争议解决

在执行本项目采购合同中发生的或与采购合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商15日不能达成一致时，应选择向采购人所在地有管辖权的法院提起诉讼，诉讼产生的一切费用应由败诉方负担。

法院审理期间，除有争议部分外，采购合同其他可以履行的部分仍应按合同条款继续履行。

（七）不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行或不能完全履行合同时，应在不可抗力事件发生后3日内向对方通报（若因通讯未恢复无法在前述时间内按时通报的，则应在通讯恢复后次日内通报）。同时，不可抗力发生后，各方当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施或及时履行通知义务导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。确定由不可抗力造成的损失，免于承担赔偿责任。

在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，双方可就合同是否延期履行、如何履行等问题进行协商，经协商15日后不能达成一致的，双方均有权解除合同。

质保期及售后服务相关要求

1、自验收合格之日起，质保期为1年（另有单独规定的除外）；在质保期内，严格按照国家“三包”政策要求。
2、供应商应当具有固定的售后服务地点（提供售后服务地址、负责人及专职技术人员姓名和24小时在线移动联系电话）。

3、供应商应当针对使用人员1到5名进行技术培训，培训至精通维护处理日常问题；对所有产品使用人员进行详细的操作使用培训直到能熟练使用。
	

	6
	其他要求
	资质要求：供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。
	


成都市青羊区街道城乡灭火救援装备采购项目市场询价表

	名称
	采购需求
	单价（万元）
	总金额（万元）

	成都市青羊区街道城乡灭火救援装备采购项目
	9把水枪
	小写:       大写：       
	小写:       大写：       

	
	5条水带
	小写:       大写：       
	小写:       大写：       

	
	105个正压式空气呼吸器
	小写:       大写：       
	小写:       大写：       

	
	7条新能源汽车灭火毯
	小写:       大写：       
	小写:       大写：       

	
	13把消火栓扳手
	小写:       大写：       
	小写:       大写：       

	合  计
	小写:        大写：        


说明：需要供应商所供服务应达到要求；报价均为含税开票价格；必要时需提供合理的价格构成说明。

联系人：              联系电话：

                                                   单位名称（公章）：

时间：   年    月   日



