




                                                 
2027-2029年青羊区“7+9+1”噪声自动监测站运维服务采购项目询价公告

各潜在供应商：
为切实保障青羊区噪声监测网络的稳定高效运行，确保区域环境噪声监测数据的连续性、准确性与时效性，进一步提升噪声污染防治监管的科学化、精准化水平，满足辖区环境质量评价与管理决策需求。我局拟通过购买第三方服务的方式2027-2029年青羊区“7+9+1”噪声自动监测站运维工作。
一、项目简介
（一）项目名称
2027-2029年青羊区“7+9+1”噪声自动监测站运维服务采购项目
（二）资金来源
财政资金。
二、服务标准和要求
服务标准和要求详见附件1。
三、其他要求
1、递交询价回复资料（附件2）的截止时间为2026年10月15日17时00分。
2、递交方式：可通过邮箱、邮寄或现场递交等方式进行，邮箱地址：366674195@qq.com，邮寄地址：成都市青羊区石人南路38号。
3、逾期报送的或者未在指定地点、邮箱进行报价的，不予受理。
五、通讯地址和联系方式
地址：成都市青羊区石人南路38号。
邮编：610000
联系人：宋老师
电话：87333022

附件：1.项目采购需求
          2.询价回复函


成都市青羊生态环境局
                                    2026年10月12日


附件1
项目采购需求
一、项目内容
（一）项目名称
2027-2029年青羊区“7+9+1”噪声自动监测站运维服务采购项目
（二）服务内容
[bookmark: _GoBack]总体要求：严格按照噪声自动监测设备有关行业规范要求开展运维服务，参照《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ906-2017）、《环境噪声自动监测系统技术要求》（HJ907-2017）和《功能区声环境质量自动监测系统运行维护和质量控制技术要求（试行）》（（总站物字【2024】6号）、《四川省功能区声环境质量自动监测系统建设及运行管理暂行办法》及《四川省功能区声环境质量自动监测系统数据审核技术导则（暂行）》文件要求。本项目服务期间国家、四川省以及成都市有新的噪声自动站运维要求的，按最新要求执行。
供应商负责承担履约期内7套功能区噪声自动监测子站（其中2套国控子站仅负责电费、网费和基础保障维修费）、9套人口密集区噪声自动监测显示设施和1套定向传声设备的电费、网络通信费、功能区噪声自动监测子站比对测试费、功能区噪声自动监测子站整机及气象采集单元检定或校准费、耗材配件费、备机备件费、人工费以及开展维护所需的一切费用。
（三）服务要求
1.供应商负责对17个站（点）的设备建立档案，包括点位信息（站点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编号、运行时间、IP地址等）、仪器故障检修更换记录等。
2.供应商应指派固定的且具备相应技术能力的工作人员参与各噪声自动监测点位的日常维护，确保各监测站点正常运行，并配备开展维护工作所需的辅助工具。
（1）日常巡检维护：运维团队定期、不定期对噪声监测终端进行巡检，查看设备运行状态、数据传输情况、电源供应等参数，及时发现潜在异常；对监测终端的外观进行清洁，清除灰尘、污垢、杂物等，检查设备安装是否牢固，有无松动、损坏现象；对传感器、数据采集模块、通信模块等关键部件进行检查，确保连接正常、无腐蚀、无损坏；检查防雷、防雨、防风等防护设施是否完好有效，保障设备在恶劣天气条件下的安全运行。
（2）设备检定校准：依据国家计量标准与行业规范，定期对5套声环境功能区噪声自动监测设备进行检定校准，出具检定校准证书。
（3）故障维修与应急处理：当噪声监测终端发生故障时，运维团队迅速启动故障响应流程，按照相应要求及时排除故障。
（4）协助基础保障：做好站点设备电力、通讯、网络、安全等基础条件保障，协助开展国控站和非国控站每月巡查，防范纠治选择性治理和人为干扰行为，发现问题如实记录并报告。
3.供应商应指定专人通过监控系统（管理平台）每日对各站点运行情况进行跟踪检查，检查内容包括但不限于服务器是否正常、发布内容是否正常、站点时钟和日历设置是否正常、噪声监控系统是否运行正常以及监测数据是否异常等，每日检查情况按要求做好记录。
4.供应商应指定专人在规定时限按数据审核要求在噪声管理平台上完成各功能区噪声自动监测子站原始数据审核工作。
5.供应商应在季度、半年、年结束后10天内向采购人提交季度、半年、年度运维报告。
6.运维设备清单
	青羊区“7+9+1”噪声自动监测站设备清单

	功能区噪声监测自动站7套
	长城社区

	
	成都青羊发展工业园

	
	金鹏街

	
	芳邻路社区

	
	川藏铁路青羊段

	
	草堂路社区（仅负责电费、网费和基础保障维修费）

	
	浣花社区（仅负责电费、网费和基础保障维修费）

	噪声自动监测显示设施9套
	Coco蜜城

	
	天鹅湖

	
	苏坡中路

	
	金沙滨河公园1期

	
	金沙滨河公园2期

	
	清源三路

	
	同辉园公园

	
	清水河清波公园

	
	石人公园

	定向传声设备1套
	同瑞园



二、商务要求
[bookmark: _Toc9705]1、服务期限：自合同签订之日起3年（本项目一采三年，合同一年一签，第二年根据考核结果决定是否续签下一年合同）。
2、服务地点：成都市青羊区（具体地点以采购人通知为准）。
3、付款方式：（1）签订采购服务合同后，甲方自收到乙方发票后（因系统固化原因，支付时限按工作日执行)，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00%；（2）第二笔款项，服务期满6个月，经甲方考核后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00%；（3）尾款，服务期结束，经甲方组织该年度履约验收，验收合格后，甲方自收到乙方发票后向乙方据实支付剩余合同金额，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的20.00%。
4、履约验收：本次采购项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、财政部《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号），采购文件的相关要求、供应商的采购申请书及承诺进行验收。



附件2：
询价回复函
成都市青羊生态环境局：
感谢贵单位的来函，经过我们专业团体的仔细研究和评估，我们理解了贵单位                                        采购项目的需求，我司结合该项目具体要求和我司实际经营情况，提供该项目询价报价为：人民币             元/年。设备运维服务分项报价表如下：
	青羊区“7+9+1”噪声自动监测站设备清单
	设备运维服务报价

	功能区噪声监测自动站7套
	长城社区
	 元/套/年

	
	成都青羊发展工业园
	

	
	金鹏街
	

	
	芳邻路社区
	

	
	川藏铁路青羊段
	

	
	草堂路社区（仅负责电费、网费和基础保障维修费）
	 元/套/年

	
	浣花社区（仅负责电费、网费和基础保障维修费）
	

	噪声自动监测显示设施9套
	Coco蜜城
	 元/套/年

	
	天鹅湖
	

	
	苏坡中路
	

	
	金沙滨河公园1期
	

	
	金沙滨河公园2期
	

	
	清源三路
	

	
	同辉园公园
	

	
	清水河清波公园
	

	
	石人公园
	

	定向传声设备1套
	同瑞园
	 元/套/年



如有任何问题或者需要进一步的帮助，请随时与我们联系。


单位名称（盖章）：
联系地址：
联系人：
联系电话：



